# **Algemene beschrijving**

Sifonisch werkend urinoir

Het urinoir heeft een vlakke rug voor wandmontage met speciaal vooruitstekend opvangbekken en ingebouwde spoelrand. De spoelrand is volledig geëmailleerd

Het urinoir wordt toegepast bij opbouwspoeling

Gehomologeerd voor een spoeling vanaf 1L

Volgens norm CE, EN80, EN13407

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein.

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Wandmodel met spoelrand

Spoeling: volledige randspoeling

Toevoer: zichtbaar bovenaan

Afvoer: naar achter/naar beneden

Bevestiging: verdoken

EN13407

Diepte: 37cm

Breedte: 36cm

Hoogte: 61cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

De bevestiging gebeurt door middel van twee gebogen assymetrische haken die zich door een draaiende beweging vasttrekken in de op de muur bevestigde beugels. Het aandraaien gebeurt doormiddel van een inbussleutel in de verdoken vijzen lateraal van het urinoir. Na bevestiging worden de verdoken vijzen afgewerkt met kunststof afdekkapjes.

# **Afbeelding**

