# **Algemene beschrijving**

Inbouwwastafel vervaardigd uit sanitair porselein en voorzien van geïntegreerde overloop

De inbouwwastafel heeft een uitgesproken ovalen vorm. En een opstaande rand die na montage zichtbaar blijft

De binnenkant is volledig afgerond. Door de ronde hoeken wordt het onderhoud makkelijker. De overloop is centraal voorzien en is verwerkt in het porselein

De onderzijde van de wastafel is geglazuurd

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Geëmailleerd

Mechanische belasting van 150kg gedurende 1 uur

EN14688

Diepte: 40cm

Breedte: 46cm

Hoogte: 17,8cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Via uitsparing in tablet lang boven.

Uitsparing word gemaakt dmv meegeleverd sjabloon

# **Afbeelding**

