# **Algemene beschrijving**

Onderbouwwastafel vervaardigd uit sanitair porselein en voorzien van geïntegreerde overloop

De onderbouwwastafel heeft een uitgesproken ovalen vorm en brede vlakke boord voor onderbouwmontage

De binnenkant is volledig afgerond. Door de ronde hoeken wordt het onderhoud makkelijker. De overloop is centraal voorzien en is verwerkt in het porselein

De onderzijde van de wastafel is geglazuurd

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Geëmailleerd

Mechanische belasting van 150kg gedurende 1 uur

EN14688

Diepte: 42cm

Breedte: 48cm

Hoogte: 18,1cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Dmv meegeleverd bevestigingsmateriaal

# **Afbeelding**

