# **Algemene beschrijving­**

* designsifon van het "doorstroomtype"
* hoogte van het waterslot: 75 mm

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De sifon is vervaardigd uit ASA met een witte afwerkingslaag.

# **Eigenschappen**

* de designsifon, met vlakke muurrozet en diepe wastafelrozet (ter hoogte van de afvoerplug), heeft het uitzicht van een flessensifon
* door het speciale inzetstuk is de sifon hydraulisch geoptimaliseerd waardoor deze tot de categorie van "doorstroomtype" behoort.
* de sifon is zelfreinigend
* het afvoerdebiet is > 0,7 l/s
* de sifon voldoet aan de kwaliteitseisen van de norm NBN EN 274-3
* de sifon roest niet
* telescopische hoogteregeling van de aansluitbuis van 0 tot 16 cm
* de horizontale afvoerbuis kan 22,5 cm korter gemaakt worden

# **Afmetingene**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hoogte: | 17 |  |  |  | cm (kleinste instelling) |
|  | 33 |  |  |  | cm (grootste instelling) |
| aansluitdiameter: | 5/4" |  |  |  | (aansluitmoer voor de afvoerplug) |
| afvoerdiameter: | 32 | of 40 mm (afhankelijk van de gekozen uitvoering) | | | |

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

legende:

G = 5/4" (aansluitmoer voor afvoerplug)

d = 32 mm of 40 mm (afvoerdiameter)