# **Algemene beschrijving**

* montage-element voor wastafel, voor montage in kamerhoge lichte wanden (vóorzetwanden of scheidingswanden)
* het montage-element is geschikt voor een vloeropbouw met een dikte van 0 tot 20 cm

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* het montage-element voor wastafel is uit een blauw poedergelakt stalen C-profiel van   
  4 x 4 cm met een wanddikte van 2 mm
* de voetsteunen en voetsteunplaatjes zijn verzinkt
* inbouwsifon van PP
* aansluitstuk van de inbouwdoos (ø50 mm), voor aansluiting aan de afvoerleiding, is van PP

# **Eigenschappen**

* het rechthoekige kader van het montage-element is volledig gesloten en gelast
* afzonderlijk, traploos in hoogte instelbare voetsteunen, voor een vloeropbouw met een dikte van 0 tot 20 cm
* een veermechanisme, voorgemonteerd in de voetsteunen, bezorgt ze een "anti-afglijmechanisme" en vergemakkelijkt zo de hoogteregeling tijdens de montage
* een merkteken dat de bepaling van de montagehoogte ten opzichte van de afgewerkte vloer vergemakkelijkt
* de rechthoekige voetsteunplaatjes zijn draaibaar, ze passen in metalen U-profielen van 5 en 7,5 cm (lichte wanden)
* de rechthoekige voetsteunplaatjes passen in het profiel van dezelfde fabrikant (systeemwanden)
* de kader van het montage-element heeft boorgaten ø 9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
* bevestigingssteun voor de montage van de uitloopbek van de muurkraan
* inbouwdoos, rechts van de inbouwsifon van de wastafel, voor montage van sturing, ventiel en voeding van de muurkraan
* verbindingsbuizen tussen inbouwdoos en bevestigingssteun voor de montage van de uitloopbek van de muurkraan
* inbouwsifon bij afwerkingsfase +- 3 cm in hoogte instelbaar
* de bevestigingsdraadstangen M8 (ophanging wastafel) met een tussenafstand instelbaar van 5 cm tot 38 cm zijn voorzien in het montage-element

# **Afmetingen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| breedte: | 50 |  |  |  | cm |
| hoogte: | 130 |  |  |  | cm |
| dikte: | 7 | , | 4 |  | cm (inbouwsifon inbegrepen) |

# **Toebehoren**

* de muurbevestigingsset voor de bevestiging van het element tegen de muur, uitgerust met 2 metalen muurankers met langs voren traploos, in de diepte instelbare, stelschroeven (M10) voor het instellen van de vóórwanddiepte tussen 13,5 en 20 cm (zonder afwerkingsplaten)
* de metalen muurankers van de bevestigingsset zijn 360° draaibaar
* afdekplaat, 16,4 (hoogte) x 30,0 (breedte) cm, voor muurinbouwdoos en inbouwsifon, van kunststof; kleur: wit

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

legende:

B = 50 cm (breedte)

H = 130 cm (hoogte)

T = 7,4 cm