# **Algemene beschrijving**

Sifonisch werkend urinoir met zichtbare toevoer langs boven.

Het urinoir heeft een driehoekige vormgeving met een vlakke rug voor wandmontage en een speciaal vooruitstekend opvangbekken.

De spoelrand is rondom geëmailleerd en bovenaan voorzien van spoelgaten voor een goede waterverdeling.

Gemaakt uit sanitair porselein met een max wateropname van 0.5%.

normen CE, EN80, EN13407

Gehomologeerd voor een spoelvolume van 1L

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materialen en eigenschappen**

# **Materialen**

# Sanitair porselein met een max wateropname van 0.5%

.

2.2 **Eigenschappen**

Wandmodel

Toevoer bovenaan

Afvoer naar achter of beneden

Zichtbare bevestiging

Spoeling via spoelrand

Breedte: 35cm

Hoogte: 56.5cm

Diepte: 35cm

Kleur: wit

# **Montage**

Bevestiging gebeurt dmv 2 bevestigingsbouten. De asafstand bedraagt 255mm

# **Afbeelding**

