1. **Algemene beschrijving**

Diepspoel hang wc gemaakt uit sanitair porselein met zichtbare sifon en bevestiging. De technologie van de hang wc zonder spoelrand garandeert een optimale waterbegeleiding dankzij een kunststof spoelwaterverdeler die het spoelwater via een subtiel lijnprofiel in de closetpot verspreidt. De kunststof spoelverdeler wordt in de wc pot verborgen door een porseleinen afschermrand van 9cm

Door de toegepaste technologie is er geen spoelboord nodig

De wc is bestand tegen een statische belasting van 400kg gedurende 1 uur.

Vooraan is de hang wc afgerond en gaat lateraal over in een brede boord. De dorsale stukken, waar de vijsgaten zich bevinden, zijn vlak en vormen een licht afgeronde hoek met brede boord.

De hang wc is verlengd tot 70cm om toegankelijkheid van het toilet te bevorderen voor personen met aangepaste mobiliteit.

De fabrikant van het produkt is in bezit van een certificaat ISO 9001.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

1. **Materialen en eigenschappen**
   1. **Materiaal**

De materie is glasporselein met een maximale wateropname van 0.5%

2.2 **Eigenschappen**

Klasse 1 spoelvolume 4.5 of 6l volgens norm EN997

Binnenzijde van de sifon is geëmailleerd

Breedte : 35,5 cm

Hoogte : 34 cm

Diepte : 70 cm

Kleur: wit

1. **Plaatsing**

Bevestiging dmv 2 moeren tegen de wand.

Met een zithoogte van 450mm zonder zitting en een vrije ruimte onder de sifon van 110mm

1. **Afbeelding**

