# **Algemene beschrijving**

* brandbeveiligingsset voor montage-element voor hang-wc, 1 gedeelte van de set is voor montage in de toezichtsopening van het inbouwspoelreservoir, het andere gedeelte is voor montage rond de toevoer- en afvoermanchet van de wc-pot
* de brandbeveiligingsset is geschikt voor een afwerkingsdikte van het wc-element van minstens 37,5 mm
* de set kan gemonteerd worden zonder gereedschap

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* de bevestigingen van de 2 componenten van de set zijn van metaal

# **Eigenschappen**

* de brandweerstand is EI60, volgens de Europese regelgeving
* de set is geschikt voor montage op wc-elementen met een breedte van 50 cm

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |