# **Algemene beschrijving**

De individuele zitting, met deksel, is vervaardigd uit hoogwaardig duroplast materiaal. Met een hoge mechanische weerstand. Getest op 175kg gedurende 3 uur

De zitting is uitgerust met 4 buffers waarvan de voorste steunen en de achterste licht zweven.

De zitting heeft een sandwich design en scharnieren zonder dempingsmechanisme of quick release functie

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op de wastafel

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

Zitting en deksel uit duroplast.

Scharnieren roestvrij staal

# **Eigenschappen**

Grote mechanische sterkte volgens DIN19516

Hoge hittebestendigheid

Lage uitzetting, hoge maatvastheid

Diepte: 40cm

Breedte: 34cm

Hoogte: 5.5cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Scharnieren worden na montage langs de bovenkant op de hang wc vastgezet

# **Afbeelding**

