# **Algemene beschrijving**

Wastafel vervaardigd uit sanitair porselein met kraangat en assymetrische overloop

De overloop bevindt zich aan de achterzijde van de wastafel

De overloop is assymetrisch rechts voorzien en is verwerkt in het porselein

De wastafel heeft een bolvormig vooraanzicht met een vlakke rug voor een makkelijke wandmontage. Naar achter toe loopt de wastafel smaller uit.

De hoogte van wastafel is van die aard dat de ophanging niet zichtbaar is langs de buitenzijde

Het kraanplateau is licht verzonken waardoor er tegen de wand een opstaande rand is

Het kraanvlak is volledig vlak met één centraal kraangat.

De binnenkant van de wastafel is volledig afgerond. Door de ronde hoeken wordt het onderhoud makkelijker.

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Geëmailleerd: dikte van de email laag is 0.6µ

Mechanische belasting van 150kg gedurende 1 uur

EN14688

Diepte: 45.5cm

Breedte: 60cm

Hoogte: 19cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

Voor de plaatsing zijn montage gaten in de rug van de wastafel voorzien

# **Afbeelding**

