# **Algemene beschrijving­**

* douchegoot voor het maken van een betegelde inloopdouche waarvan de kader gelijk komt met de bovenkant van de vloertegels (vloerbekleding)
* in het midden over de ganse breedte en lengte is de goot verzonken, dit niveauverschil kan worden weggewerkt in de een standaard vloertegel
* de douchegoot kan geplaatst worden tegen een muur of in de ruimte
* in het midden van de douchegoot bevindt zich de afvoeropening die men kan aansluiten op een sifon in de chape of op een sifon onder de betonplaat
* meer info, zie bestek: CleanLine toebehoren

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* het zichtbare gedeelte van de douchegoot is vervaardigd uit geborsteld roestvrij staal
* de uiteinden van de douchegoot worden afgesloten door stukken van kunststof
* de kader van de douchegoot is, afhankelijk van de uitvoering:
* van zwart gecoat roestvrij staal
* van elektrolytisch gepolijst roestvrij staal

# **Eigenschappen**

* de douchegoot heeft een maximale lengte van 160 cm en kan ingekort worden (door een ijzerzaag) tot een minimale lengte van 30 cm
* de douchegoot is geschikt voor een tegelopbouw van de vloer van 8 tot 35 mm
* douchegoot is in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
* de haarvanger bevindt zich onder een afdekplaatje in geborsteld roestvrij staal, in de middelste zone, die een lengte van 30 cm heeft, van de douchegoot
* de haarvanger is uitneembaar voor reiniging
* het niveau van de afwatering bevindt zich boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel
* de douchegoot is belastbaar met maximaal 300 kg

# **Afmetingen en toebehoren**

* de hoogte van de douchegoot dat in de tegelopbouw komt is steeds 0,8 cm
* de breedte van de douchegoot is steeds 4,3 cm
* de minimale lengte van de douchegoot is 30 cm, de aangeboden maximale lengten zijn: 90 cm, 130 cm en 160 cm
* de inbouwhoogte, de hoogte van de vloeropbouw, is afhankelijk van het gebruikte toebehoren:
* zie bestek: CleanLine toebehoren

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

legende:

L = 30 tot 90 cm of 30 tot 130 cm of 30 tot 160 cm (variabele lengte, afhankelijk van de gekozen uitvoering)

B = 4,3 cm (breedte)

H = 0,8 cm (hoogte, gedeelte dat in de tegelopbouw komt)