# **Algemene beschrijving­**

* douchegoot voor het maken van een betegelde inloopdouche waarvan de kader gelijk komt met de bovenkant van de vloertegels (vloerbekleding)
* over bijna de ganse breedte en lengte van de goot is er tweede rechthoekig kader voor de inleg van een tegel dat 1 tot 2 mm lager komt dan de bovenkant van de vloertegels
* de douchegoot kan geplaatst worden tegen een muur of in de ruimte
* in het midden van de douchegoot bevindt zich de afvoeropening die men kan aansluiten op een sifon in de chape of op een sifon onder de betonplaat
* meer info, zie bestek: CleanLine toebehoren

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

* de zichtbare rechthoekige kaders van de douchegoot zijn vervaardigd uit geborsteld roestvrij staal

# **Eigenschappen**

* de douchegoot heeft een vaste lengte
* douchegoot is in hoogte, helling en horizontale asverschuiving uit te richten
* de haarvanger bevindt zich onder de tweed kader die bestemd is voor de tegelinleg
* de haarvanger is uitneembaar voor reiniging
* het niveau van de afwatering bevindt zich boven de dichtingsfolie voor dunbedmortel

# **Afmetingen en toebehoren**

* de douchegoot is geschikt voor een tegelopbouw van de vloer van 13 tot 35 mm
* de breedte van de douchegoot is steeds 4,3 cm
* de lengte van de douchegoot is 18,8 cm
* het stuk tegel om in te leggen heeft volgende afmetingen:
* hoogte: 0,8 cm (tegellijm inbegrepen)
* breedte: 2,6 cm
* lengte: 17,1 cm
* de inbouwhoogte, de hoogte van de vloeropbouw, is afhankelijk van het gebruikte toebehoren:
* zie bestek: CleanLine toebehoren

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant

# **Afbeeldingen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |