# **Reservoir**

* gecertificeerd door Belgaqua
* kunststof spoelreservoir
* enkel verkrijgbaar in het wit
* inhoud: 9 liter
* hoeveelheid spoelwater: 6 of 9 liter, afhankelijk van de instelling tijdens de montage
* bediening: ketting met handgreep
* om condens te vermijden is het reservoir inwendig voorzien van een isolatielaag uit één stuk, over de volledige omtrek en tot boven de overloop
* de wateraansluiting in messing van 3/8" kan links, rechts, of door middel van een aanpassingsset achteraan gebeuren
* verbinding tussen reservoir en spoelbuis: schroefkoppeling

# **Vlotterkraan uit kunststof**

* werkt volgens het servo-principe
* de vlotterkraan biedt de mogelijkheid de waterinhoud van het reservoir te regelen
* door het progressief afsluiten van de watertoevoer zorgt de vlotterkraan voor een snelle, geruisarme vulling van het reservoir (12 dB bij een waterdruk van 3 bar)

# **Klok uit kunststof met overloop**

* de klok bezit 4 uitsparingen die kunnen dienen voor de montage van een pneumatische afstandsbediening
* de klokdichting is vervaardigd uit siliconenrubber

# **Spoelbuis (afzonderlijk te bestellen)**

* opstelling met een opbouwspoelbuis:
* een urinebestendige spoelbuis in kunststof (∅ 32)
* montage met twee bevestigingsbeugels, waarvan één met een rubberen dop voor de bescherming van het wc‑deksel
* opstelling met een inbouwspoelbuis:
* een aansluitbocht tussen het reservoir en de muur in kunststof (∅ 32) met muurrozet
* een spoelbuis voor inbouw in de muur (∅ 32/45)
* toevoermanchet tussen muur en wc-pot

# **Plaatsing**

Volgens de richtlijnen van de fabrikant.