# **Algemene beschrijving**

Sifonisch werkend urinoir, waarbij de sifon toegangkelijk is langs boven.

Indien gewenst kan het urinoir ook omgebouwd worden naar een waterloze toepassing

Het urinoir heeft een vlakke rug voor wandmontage met speciaal vooruitstekend opvangbekken zonder spoelrand.

Urinoir is voorzien van een voorgemonteerd sproeikop teneinde een goede spoeling en reiniging van het bekken te garanderen.

Het urinoir wordt toegepast bij inbouwspoeling

Gehomologeerd voor een spoeling vanaf 1L

Volgens norm CE, EN80, EN13407

Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op het porselein.

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

De materie is glasporselein met een max wateropname van 0.5%.

# **Eigenschappen**

Wandmodel met spoelrand

Spoeling: volledige randspoeling

Toevoer: achteraan

Afvoer: naar achter

Bevestiging: verdoken

EN13407

Diepte: 30cm

Breedte: 33cm

Hoogte: 60cm

Kleur: Wit

# **Plaatsing**

De bevestiging gebeurt door middel van twee gebogen assymetrische haken die zich door een draaiende beweging vasttrekken in de op de muur bevestigde beugels. Het aandraaien gebeurt doormiddel van een inbussleutel in de verdoken vijzen lateraal van het urinoir. Na bevestiging worden de verdoken vijzen afgewerkt met kunststof afdekkapjes.

# **Afbeelding**

