# **Algemene beschrijving**

# Speel-en waslandschap in Varicor met 4 staanplaatsen in 3 niveau’s, waarbij de 2 linkse lager liggen dan de 2 rechtse. Telkens met een sprong van 5cm tussen de zones De vormgeving van de wastafel is rechthoekig en voorzien van vlak kraanplateau zonder kraangaten, zonder overloop. De voorzijde van de wastafel heeft een golvend design. De binnenzijde is afgerond en voorzien van 2 zones om water te bufferen. Deze 2 zones zijn gescheiden door een overloop ovv een glijbaan die dienst doet als speelzone. Rechts is er een tactiele zone voorzien. op de voorzijde van de wastafel is een animatie voorzien in rood en oranje. Deze is in de massa gekleurd. Deze 2 zones kunnen gescheiden worden dmv een kunststof waterdam. Het logo van de fabrikant is op subtiele wijze en in een lichte kleur aangebracht op de wastafel

# **Materiaal en eigenschappen**

# **Materiaal**

Het materiaal, Varicor, is samengesteld uit een polymeer gebundelde mineraalgrondstof, Aluminiumhydroxide en polyesterhars. En kan gegoten worden tot een volledig naadloos geheel

Het materiaal heeft een hoge bestendigheid tegen UV, warmte en chemicaliën

# **Eigenschappen**

Het product is homogeen, in de massa gekleurd, zonder toplaag, poriënvrij en krasbestendig.

Conform EN14688

Statische belasting tot 150kg gedurende 1 uur

Diepte: 39cm

Breedte: 180cm

Hoogte: 30cm

Kleur: Alpine Wit

# **Plaatsing**

Volgens de voorschriften van de fabrikant

# **Afbeelding**

