# **Description générale**

* élément de montage pour bidet suspendu, pour le montage dans des cloisons à hauteur de pièce (cloisons en applique ou cloisons de séparation)
* l'élément de montage convient pour une structure de sol d'une épaisseur de 0 à 20 cm

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

* l'élément de montage pour bidet suspendu est fabriqué au moyen d'un profilé C de   
  4 x 4 cm ayant une épaisseur de 2 mm, en acier thermolaqué bleu
* les pieds supports et leurs plaquettes de base sont zingués
* coude d'évacuation (ø50 mm) est en PE

# **Caractéristiques**

* le cadre rectangulaire de l’élément de montage est entièrement fermé et soudé
* pieds supports réglables individuellement en hauteur (sans cran), pour une structure de sol d'une épaisseur de 0 à 20 cm
* un mécanisme à ressort, prémonté dans les pieds supports, rend ceux-ci "antidérapants" et facilite ainsi le réglage en hauteur durant le montage
* les plaquettes rectangulaires de base des pieds supports sont pivotantes, elles entrent parfaitement dans les profilés de structures métalliques en U (cloisons) de 5 et de 7,5 cm
* les plaquettes de base des pieds support entrent parfaitement dans les profilés du même fabricant (pour systèmes de cloisons)
* le cadre de l'élément de montage dispose de trous de forage de ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
* la distance intermédiaire des 2 culasses murales (R 1/2” x Rp1/2”) est réglable de 8 cm à 38 cm ; elles sont utilisées pour le raccordement de l’eau froide et de l'eau chaude, ainsi que pour la fixation des robinets d’arrêt
* coude d’évacuation orientable en PE (ø50), réglable en hauteur, avec joint de raccordement (ø32) à la sortie du siphon et collier avec doublure isolante afin de réduire la transmission des vibrations au moment de l’évacuation d’eau
* des trous filetés M12 de montage (fixation du bidet), pour une distance intermédiaire de   
  18 cm ou 23 cm, sont prévus dans l'élément de montage

# **Dimensions**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| largeur : | 50 |  |  |  | cm |
| hauteur : | 82 |  |  |  | cm |
| profondeur : | 10 |  |  |  | cm (avec coude d'évacuation inclus) |

# **Accessoires**

* le set de fixation murale, pour la fixation de l'élément contre un mur, se compose de 2 béquilles métalliques murales avec vis de réglage (M10), ajustables en profondeur sans cran, par le devant ; pour le réglage de la profondeur de la cloison en applique entre 13,5 et 20 cm (hors finition)
* les béquilles métalliques murales du set de fixation sont orientables sur 360°

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant

# **Illustrations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

légende :

B = 50 cm (largeur)

H = 82 cm (hauteur)

T = 10 cm