# **Description générale**

* séparation d'urinoir réctangulaire
* dont le côté supérieur monte vers le mur
* dont le côté inférieur descend vers le mur
* avec des coins arrondis

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

* la séparation d'urinoir est en verre de sécurité trempé et satiné
* le support est en métal résisant à la corrosion

# **Caractéristiques**

* support métallique
* avec 2 points de fixation
* brossé et anodisé
* points de fixation dissimulés : les boulons de fixation sont cachés par une plaque de recouvrement, maintenue par de puissants aimants

# **Dimensions**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| largeur : | 43 | , | 2 |  | cm |
| hauteur : | 75 | , | 4 |  | cm |

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant

# **Illustrations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

# **Couleurs**

Vous avez le choix entre les finitions suivantes :

|  |  |
| --- | --- |
| **Support** | **Séparation (verre)** |
| Brossé et anodisé | Blanc |
| Anthracite |
| Ombré |