# **Description générale**

Vasque à encastrer fabriquée en porcelaine sanitaire, avec trop-plein intégré.

La vasque à une forme ronde et un rebord surélevé qui reste visible après l’installation.

L’entretien est optimal grâce à la forme entièrement arrondie de l’intérieur de la vasque.

Le trop-plein est centré et intégré dans la porcelaine.

Le dessous de la vasque est émaillé.

Le logo du fabricant est subtilement appliqué sur la porcelaine dans une couleur Claire.

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 5%.

# **Caractéristiques**

Emaillé

Résistance mécanique à une charge de 150 kg pendant une heure.

EN14688

Profondeur: 40cm

Largeur: 40cm

Hauteur: 17,8cm

Couleur: Blanc

# **Placement**

Montage par le dessus via une découpe dans la tablette.

La découpe est réalisée grâce au gabarit fourni avec la vasque.

# **Illustration**

