# **Description générale**

* caniveau de douche permettant de réaliser une douche de plain-pied dont le niveau supérieur fini du cadre est à fleur du niveau supérieur du carrelage de sol (revêtement de sol)
* au milieu sur toute la largeur et la longueur le caniveau est enfoncée, cette différence de niveau peut être intégrée dans un carrelage de sol standard
* le caniveau de douche peut être installé contre le mur ou dans la pièce
* au milieu du caniveau de douche se situe l'ouverture d'évacuation qui peut être raccordée à un siphon dans la chape ou à un siphon sous la dalle de béton
* plus d'info, voir cahier des charges : CleanLine accessoires

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

* la partie visible du caniveau de douche est fabriquée en acier inoxydable brossé
* les extrémités du caniveau de douche sont fermées par des embouts de finition synthétiques
* le cadre périphérique du caniveau de douche est, dépendant de l'exécution :
* en acier inoxydable revêtu d'une couleur noire
* en acier inoxydable électropoli

# **Caractéristiques**

* le caniveau de douche a une longueur maximale de 160 cm et peut être raccourci (au moyen d'une scie à métaux) à une longueur minimale de 30 cm
* le caniveau de douche convient pour une épaisseur de complexe carrelé de 8 à 35 mm
* caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et horizontalement
* le filtre à cheveux est situé sous une plaquette de finition en acier inoxydable brossé située dans la zone centrale, d'une longueur de 30 cm, du caniveau de douche
* le filtre à cheveux est amovible pour le nettoyage
* le niveau d'évacuation de l'eau se trouve au-dessus d'une feuille d'étanchéité pour mortier à joints minces
* le caniveau de douche peut supporter une charge maximale de 300 kg

# **Dimensions et accessoires**

* la hauteur du caniveau de douche s'intégrant dans l'épaisseur de complexe carrelé au sol est toujours de 0,8 cm
* la largeur du caniveau de douche est toujours de 4,3 cm
* la longueur minimale du caniveau de douche est de 30 cm, les longueurs maximales proposées sont : 90 cm, 130 cm et 160 cm
* la hauteur d'encastrement, la hauteur de la structure de sol, dépendent des accessoires utilisés :
* voir cahier des charges : CleanLine accessoires

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant

# **Illustrations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

légende :

L = 30 à 90 cm ou 30 à 130 cm ou 30 à 160 cm (longueur variable, selon la version choisie)

B = 4,3 cm (largeur)

H = 0,8 cm (hauteur, partie intégrée dans l'épaisseur de complexe carrelé)