# **Desription générale**

* set coupe-feu pour élément de montage pour WC suspendu, 1 partie du set est destinée au montage dans l'ouverture de service du réservoir de chasse à encastrer, l'autre partie est destinée au montage autour les manchettes d'alimentation et d'évacuation de la cuvette de WC
* le set coupe-feu est adapté à une épaisseur de finition de l'élément de WC d'au moins   
  25 mm
* le set peut être monté sans outillage

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

* les fixations des 2 composants du set sont en métal

# **Caractéristiques**

* la résistance au feu est EI30, selon la réglementation européenne
* le set peut être monté sur des éléments WC d'une largeur de 50 cm

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant

# **Illustrations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |