# **Description générale**

La cuvette suspendue à fond creux est fabriquée en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau max. de 0,5%, et est conforme aux normes CE, EN 997.

L’appareil résiste à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Le siphon et fixations sont visibles.

Le wc suspendu est pourvu d’un rebord de rinçage et d’un siphon qui sont émaillés, ce qui réduit considérablement les dépôts d’impuretés et la formation de moisissures.

A l’arrière du rebord de rinçage se trouve un diffuseur synthétique qui garantit un rinçage optimal de la cuvette.

Vu de face, le wc suspendu à une forme sphérique et se fond latéralement en un large bord. La partie dorsale, où se trouvent les trous des vis, sont planes et forment un angle légèrement arrondi avec le large bord.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine.

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Materiaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

# **Caractéristiques**

Classe 1, volume de rinçage 4.5 ou 6L, selon EN997

L’intérieur du siphon est émaillé

L’intérieur du rebord de rinçage est émaillé

Résistance à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Profondeur: 53 cm

Largeur: 35,8 cm

Hauteur: 33.2 cm

# **Placement**

Lorsque le wc suspendu est placé à une hauteur d’assise de 420 mm (sans l’abattant) l’espace libre entre le siphon et le sol est de 90 mm.

# **Illustration**

