# **Déscription générale**

La cuvette suspendue à fond creux est fabriquée en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau max. de 0,5%, et est conforme aux normes CE, EN 997.

L’appareil résiste à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Le siphon et fixations sont visibles.

À l’avant, la cuvette est sphériques et se rétrécissent vers l’arrière. Les pièces dorsales, où se trouvent les trous de vis, sont plates et forment un coin légèrement arrondi avec un bord large.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine.

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristique**

# **Matériaux**

Sanitair porselein voorzien van een glas email laag

# **Caractéristique**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Markering | Norme harmoniséé | Norme nationale | Norme non harmoniséé |
| CE | EN997 | NBN EN997 | EN33 |

Hauteur: 33.5cm

Largeur: 35.5cm

Profondeur: 52cm

Epaiseur d’emaille: 0.6mm

Hauteur garde d’eau: 50mm

Contenu siphon: 1.2l

# **Placement**

Lorsque le wc suspendu est placé à une hauteur d’assise de 420 mm (sans l’abattant) l’espace libre entre le siphon et le sol est de 85 mm.

# **Illustration**

