# **Déscription générale**

# Espace de soins et de jeux en Varicor Le design du lavabo est rectangulaire et équipé d’une plage de robinetterie plate avec ou sans trou, sans trop-plein. La façade du lavabo présente un design ondulé. L’intérieur est arrondi et comporte 2 zones pour tamponner l’eau. Ces 2 zones sont séparées par un palier avec toboggan qui sert de zone de jeux et peuvent être séparée par un barrage d’eau synthétique Une zone tactile est prevue à droite.

Different variant en dimensions et finitions sont disponible chez le fabrikant.

Le logo du fabricant est subtilement appliqué sur la porcelaine dans une couleur Claire.

# **Matériaux et caractéristique**

# **Matériaux**

Le matériau, Varicor, est composé d’une matière première minérale groupée en polymère d’hydroxide d’aluminium et de résine polyester.

# **Caractéristique**

Le produit est homogène, coloré dans la masse, sans couche suplémentaire, sans pores et resistant aux rayures, produits chimiques, UV et la chaleur

Conform EN14688

Charge statique jusqu’a 150kg pendant 1 heure

Couleur: Blanc alpine

# **Placement**

Selon les normes du fabricant

# **Illustration**

