# **Description générale**

Vasque à poser fabriquée en porcelaine sanitaire, sans trop-plein.

La vasque à une forme rond. le dessous de la vasque se rétrécit et donne un effet flottant.

L’entretien est optimal grâce à la forme entièrement arrondie de l’intérieur de la vasque.

Le dessous de la vasque n’est pas émaillé.

Cette couche d’émail supplémentaire, unique et facile à entretenir est cuite, durant le processus de production, à une température de 1200°C et garantit une surface extrèmement lisse (RA < ou égal à 0,01 µm) car elle obture les micropores. Ce qui réduit au minimum l’adhésion des particules de poussières et des bactéries.

Le logo du fabricant est subtilement appliqué sur la porcelaine dans une couleur Claire.

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 5%.

# **Caractéristiques**

Emaillé

Résistance mécanique à une charge de 150 kg pendant une heure.

EN14688

Profondeur: 40cm

Largeur: 40cm

Hauteur: 15,8cm

Couleur: Blanc

# **Placement**

Montage sur la tablette.

Selon les prescriptions de la fabricant

# **Illustration**

