# **Description générale**

* caniveau de douche permettant de réaliser une douche de plain-pied et dont le niveau supérieur fini du cadre est à fleur du niveau supérieur du carrelage de sol (revêtement de sol)
* sur presque toute sa largeur et la longueur le caniveau comporte un deuxième cadre rectangulaire concentrique permettant d'y insérer un carreau à un niveau situé 1 à 2 mm plus bas que le niveau du sol fini.
* le caniveau de douche peut être installé contre le mur ou dans la pièce
* au milieu du caniveau de douche se situe l'ouverture d'évacuation qui peut être raccordée à un siphon dans la chape ou à un siphon sous la dalle de béton
* plus d'info, voir cahier des charges : CleanLine accessoires

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

* les cadres rectangulaires visibles du caniveau de douche sont fabriqués en acier inoxydable brossé

# **Caractéristiques**

* le caniveau de douche a une longueur fixe
* caniveau de douche adaptable en hauteur, inclinaison et horizontalement
* le filtre à cheveux est situé sous le second cadre destiné au placement du carreau
* le filtre à cheveux est amovible pour le nettoyage
* le niveau d'évacuation de l'eau se trouve au-dessus d'une feuille d'étanchéité pour mortier à joints minces

# **Dimensions et accessoires**

* le caniveau de douche convient pour une épaisseur de complexe carrelé de 13 à 35 mm
* la largeur du caniveau de douche est toujours de 4,3 cm
* la longueur du caniveau de douche est de 18,8 cm
* la portion du carreau à insérer a les dimensions suivantes :
* hauteur: 0,8 cm (colle comprise)
* largeur: 2,6 cm
* longueur: 17,1 cm
* la hauteur d'encastrement, la hauteur de la structure de sol, dépendent des accessoires utilisés :
* voir cahier des charges : CleanLine accessoires

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant

# **Illustrations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |