# **Description générale**

Cuvette suspendu à fond creux en porcelaine sanitaire avec fixation invisible et siphon à visibilité limitée

La technologie innovante du wc suspendu sans rebord de rinçage, garanti une facilté d’entretien et une hygiène parfaite.

Grâce à une diffuseur synthétique, l’eau est guidée de manière optimale dans la cuvette et permet d’obtenir un excellent résultat de rinçage.

Le diffuseur d’eau synthétique est dissimulé à l’arrière de la cuvette derrière un bord de protection en porcelaine.

Suite à l’application de cette technologie, un bord de rinçage n’est pas nécessaire.

La cuvette est sphérique jusqu’au bout contre le mur sans se rétrécir vers l’arrière.

La surface n’a aucune empreinte pour cacher le fixation et est compètement lisse.

L’abbatant et le couvercle sont adatés à la forme de la cuvette et sont donc 100% compatibles

Les charnières Easymount assurent une fixation par le haut et sont équipées d’une technologie de soft close et quick release.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine.

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

Matériaux de l’abbatant est Duroplast

# **Caractéristiques**

Classe 1, volume de rinçage 4.5 ou 6L, selon EN997

L’intérieure du siphon est émaillé

Cuvette résistant à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Abbatant résistant à une charge statique de 300 kg pendant 1 heure

TurboFlush zonder spoelboord

Profondeur: 53cm

largeur: 36cm

Hauteur: 35cm

Couleur: Blanc

# **Placement**

Lorsque le wc suspendu est placé à une hauteur d’assise de 420mm (sans l’abattant), l espace libre en dessous de la siphon est 85mm

Fixation caché EFF3

# **Illustration**

