# **Description générale**

Urinoir à action siphonique, avec alimentation et évacuation cachée, fabriqué en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 0,5%, et conforme aux normes CE, EN 13407.

L’urinoir a un design triangulaire avec un dos plat destiné à un montage mural et est dote d’un vase particulièrement saillant.

Le rebord de rinçage est émaillé sur tout le pourtour et comporte des orifices de rinçage au-dessus pour assurer une bonne répartition de l’eau.

Homologué pour un rinçage avec un volume d’eau de 1L.

L’urinoir est pourvu d’une seconde couche d’émail.

Cette couche d’émail supplémentaire, unique et facile à entretenir est cuite, durant le processus de production, à une température de 1200°C et garantit une surface extrèmement lisse (RA < ou égal à 0,01 µm) car elle obture les micropores. Ce qui réduit au minimum l’adhésion des particules de poussières et des bactéries.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Materiaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 0,5%

2.2 **Caractéristiques**

Modèle mural

Alimentation par l’arrière

Evacuation vers l’arrière

Fixations visibles

Rinçage via le rebord

Avec Keratect

Largeur: 35cm

Hauteur: 56,5cm

Profondeur: 35cm

Couleur: blanc

# **Montage**

La fixation se fait au moyen de 2 boulons. L’entraxe de fixation est de 255 mm.

# **Illustration**

