# **Description générale**

La cuvette suspendue à fond creux est fabriquée en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau max. de 0,5%, et est conforme aux normes CE, EN 997.

L’appareil résiste à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Le siphon et fixations sont visibles.

La technologie innovante du wc suspendu sans rebord de rinçage garantit une facilité d’entretien et une hygiène parfaite. Grâce à un diffuseur synthétique, l’eau est guidée de manière optimale dans la cuvette et permet d’obtenir un excellent résultat de rinçage.

Le diffuseur d’eau synthétique est dissimulé à l’arrière de la cuvette derrière un bord de protection en porcelaine de 9 cm.

Suite à l’application de cette technologie, un bord de rinçage n’est pas nécessaire.

Vu de face, le wc suspendu à une forme sphérique et se fond latéralement en un large bord. La partie dorsale, où se trouvent les trous des vis, sont planes et forment un angle légèrement arrondi avec le large bord.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine.

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Materiaux**

Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

# **Caractéristiques**

Classe 1, volume de rinçage 4.5 ou 6L, selon EN997

L’intérieur du siphon est émaillé

Résistance à une charge statique de 400 kg pendant 1 heure

Rimfree sans rebord de rinçage

Profondeur: 53 cm

Largeur: 35,5 cm

Hauteur: 34 cm

# **Placement**

Lorsque le wc suspendu est placé à une hauteur d’assise de 420 mm (sans l’abattant) l’espace libre entre le siphon et le sol est de 80 mm.

# **Illustration**

