# **Description générale**

Urinoir à action siphonique fabriqué en porcelaine sanitaire avec une absorption d’eau de maximum 0,5%, conforme à la norme CE, EN80, EN 13407. Les fixations sont invisibles.L’urinoir a un dos droit destiné à un montage mural, avec un vase particulièrement saillant et un rebord de rinçage intégré. Adapté pour commande de rinçage à monter sur l’urinoir.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur la porcelaine

# **Matériaux et caractéristiques**

2.1. **Matériaux**

Porcelaine vitrifiée (= porcelaine sanitaire) avec une absorption d’eau de maximum 0,5%.

2.2 **Caractéristiques**

Modèle mural avec bord de rinçage

Rinçage complet du rebord

Alimentation d’eau visible par le dessus

Evacuation par l’arrière / par le dessous

Fixations invisibles

Largeur: 36 cm

Hauteur: 61 cm

Profondeur: 37 cm

# **Placement**

La fixation est assurée par deux crochets asymétriques recourbés qui se vissent par un mouvement pivotant aux étriers fixés au mur ; pour ce faire, les vis latérales invisibles sont serrées à l’aide d’une clé alène. Après la fixation, les vis invisibles sont recouvertes de petits capuchons en plastique. Ces visseries et outils sont fournis par le fabricant de l’urinoir.

# **Illustration**

