# **Description générale**

* élément de montage pour lavabo, pour le montage dans des cloisons hauteur de pièce (cloisons en applique ou cloisons de séparation)
* l'élément de montage convient pour une structure de sol d'une épaisseur de 0 à 20 cm

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

* l'élément de montage pour lavabo est fabriqué au moyen d'un profilé C de 4 x 4 cm ayant une épaisseur de 2 mm, en acier thermolaqué bleu
* les pieds supports et leurs plaquettes de base sont zingués
* le siphon à encastrer est en PP
* l'embout de raccordement du boîtier à encastrer (ø50 mm), pour le raccordement au tuyau d'évacuation, est en PP

# **Caractéristiques**

* le cadre rectangulaire de l’élément de montage est entièrement fermé et soudé
* pieds supports réglables individuellement en hauteur (sans cran), pour une structure de sol d'une épaisseur de 0 à 20 cm
* un mécanisme à ressort, prémonté dans les pieds supports, rend ceux-ci "antidérapants" et facilite ainsi le réglage en hauteur durant le montage
* un point de repère facilite la définition de la hauteur de montage par rapport au sol fini
* les plaquettes rectangulaires de base des pieds supports sont pivotantes, elles entrent parfaitement dans les profilés de structures métalliques en U (cloisons) de 5 et de 7,5 cm
* les plaquettes de base des pieds support entrent parfaitement dans les profilés du même fabricant (pour systèmes de cloisons)
* le cadre de l'élément de montage dispose de trous de forage de ø 9 mm pour la fixation dans une construction à ossature croisée en bois
* support de fixation pour le montage du bec du robinet mural
* boîtier à encastrer, à droite du siphon à encastrer du lavabo, pour le montage de la commande, de la vanne et de l'alimentation électrique du robinet mural
* tuyaux de raccordement entre le boîtier à encastrer et le support de fixation pour le montage du bec du robinet mural
* siphon à encastrer réglable en hauteur de +- 3 cm en phase de finition
* les tiges filetées de fixations M8 (suspension du lavabo) avec un entraxe réglable de 5 cm à 38 cm sont prévues dans l'élément de montage

# **Dimensions**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| largeur: | 50 |  |  |  | cm |
| hauteur: | 130 |  |  |  | cm |
| profondeur: | 7 | , | 4 |  | cm (avec siphon à encastrer inclus) |

# **Accessoires**

* le set de fixation murale, pour la fixation de l'élément contre un mur, se compose de 2 béquilles métalliques murales avec vis de réglage (M10), ajustables en profondeur sans cran, par le devant; pour le réglage de la profondeur de la cloison en applique entre 13,5 et 20 cm (hors finition)
* les béquilles métalliques murales du set de fixation sont orientables sur 360°
* plaque de recouvrement, 16,4 (hauteur) x 30,0 (largeur) cm, pour boîtier à encastrer et siphon à encastrer, en matière synthétique; couleur: blanc

# **Pose**

Suivant les directives du fabricant

# **Illustrations**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

légende:

B = 50 cm (largeur)

H = 130 cm (hauteur)

T = 7,4 cm