# **Déscription générale**

Le siège et le couvercle sont réalisés en matière Duroplast de haute qualité avec une résistance mécanique élevée.

Le siège de wc est équipé de 4 tampons dont ceux de l’avant soutiennent la charge et ceux de l’arrière sont légèrement surélevés par rapport à la cuvette, ce qui procure une marge de sécurité en cas d’impact et charge élevée.

En position fermée le couvercle recouvre entièrement le siège et épouse parfaitement les contours de la cuvette. Le couvercle est prévu avec 2 poignée pour facilité l’ouverture en usage pour les enfants

Les fixations sont en acier inoxydable.

Les charnières Easymount assurent une fixation par le haut et sont équipées d’une technologie de soft close et quick release.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire

Le fabricant du produit est en possession d’un certificat ISO 9001

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Siège et couvercle Duroplast.

Fixations en acier inoxydable

# **Caractéristiques**

Profondeur: 40cm

Largeur: 34cm

Hauteur: 5.5cm

Couleur: Blanc/Vert forêt/Rouge carmin/Blue océan

# **Placement**

Selon les normes du fabricant

# **Illustration**

 

 