# **Description générale**

# Baignoire symétrique, pour bébés, à encastrer et en Varicor. Le design de la baignoire est ovale avec 2 côtés arrondis. L’ouverture de la vidange est située sur le côté au milieu. L’inclinaison interne a été développée pour l’ergonomie des bébés ou des petits enfants.

Le logo du fabricant est appliqué subtilement et dans une couleur claire sur le produit.

# **Matériaux et caractéristiques**

# **Matériaux**

Le matériau, Varicor, est composé d’une matière première minérale groupée en polymère d’hydroxyde d’aluminium et de résine polyester.

# **Caractéristiques**

Le produit est homogène, coloré dans la masse, sans couche supplémentaire, sans pores et résistant aux rayures, produits chimiques, UV et à la chaleur.

Conforme à la norme EN14516

Profondeur: 51.5cm

Largeur: 91cm

Hauteur: 25.7cm

Contenu: 80L

Couleur: Alpin blanc mat

# **Placement**

Selon les prescriptions du fabricant

# **Illustration**

